A B C D E F G H I J K



CARNET DES L

M

OBJETS N

DU STANDARD O

P

TOPOGRAPHIQUE Q

R S T U V W X



|  |  |
| --- | --- |
| AUTEUR | Pôle métier Référentiel topographique |
| VERSION | Version 2 du 6 juin 2023 |
| Ce carnet des objets topographiques a été élaboré par le service topographie de Lorient agglomération et alimenté par les partenaires bretons du pôle métier. | |

### EAU POTABLE A EAU PLUVIALE B EAU USÉE C UNITAIRE D CHAUFFAGE E ELECTRICITÉ F

ÉCLAIRAGE PUBLIC G SIGNALISATION VERTICALE H TÉLÉCOMMUNICATION I

Table des matières

### GAZ J

INDÉTERMINÉ K

### VOIRIE L MARQUAGE AU SOL M MOBILIER URBAIN N NIVELLEMENT O

VOIE FERRÉE P

### TRANSPORT Q

BATI R CLÔTURE S JARDIN T

### AMÉNAGEMENT SPORTIF U

PROPRIÉTÉ V HYDROGRAPHIE W OUVRAGE MARITIME X

### SIGT Y

15 HABILLAGE Z

A

### A: Famille EAU POTABLE

##### Objets linéaires de surface

Néant

##### Objets ponctuels de surface

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| AP\_0000: Coffret | **Planimétrie** | 2 points sur le côtés, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Informations supplémentaires attribut TYPE | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| AP\_0001: Bouche à clé | **Planimétrie** | 1 point en axe, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur couvercle |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| AP\_0002: Citerneau circulaire | **Planimétrie** | 1 point en axe, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur couvercle |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Informations supplémentaires attribut TYPE du bloc ainsi que le bloc AP\_0014 | | |

A

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| AP\_0003: Regard carré | **Planimétrie** | 2 points levés en diagonale |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur plaque |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Informations supplémentaires attribut TYPE | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| AP\_0004: Bouche d’arrosage | **Planimétrie** | 2 points sur le grand côté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | 1er sur le trottoir, 2ème fil d’eau |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Informations supplémentaires attribut TYPE et DIAM | | |


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| AP\_0005: Poteau incendie | **Planimétrie** | 1 point en axe, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** Numérotation de l’objet dans l’attribut NUM | | |

A

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| AP\_0006: Bouche incendie | **Planimétrie** | 2 points levés en diagonale |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur plaque |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** Numérotation de l’objet dans l’attribut NUM | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| AP\_0007: Massif incendie | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur massif |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** Numérotation de l’objet dans l’attribut NUM | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| AP\_0008: Bouche incendie rectangulaire | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur massif |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** Numérotation de l’objet dans l’attribut NUM | | |

A

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| AP\_0009: Chambre de vannes | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur massif |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| AP\_0010: Borne AEP | **Planimétrie** | 1 point en axe, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** Informations supplémentaires attribut TYPE | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| AP\_0011: Puits | **Planimétrie** | 1 point en axe, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

A

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| AP\_0012: Point de mesure (TN/GST) | **Planimétrie** | Sur l’inflexion des conduites |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
|  | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** GST: Génératrice Supérieure de Transport | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| AP\_0013: Altitude supplémentaire | **Planimétrie** | 1 point sur l’endroit à lever |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur l’objet à lever |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
|  | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| AP\_0014: Texte information | **Planimétrie** | 1 point en axe, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
|  | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux | | |

A

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| AP\_0015: Texte libre | **Planimétrie** | 1 point sur l’endroit à annoter |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
|  | **pcrs** | HabillageTexte |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |



A

##### Objets linéaires de sous-sol

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| AL\_0021: Canalisation eau potable | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Génératrice supérieure de transport |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible AP\_0012, AP\_0014 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| AL\_0022: Canalisation eau potable sous fourreau | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Génératrice supérieure de transport |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible AP\_0012, AP\_0014 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| AL\_0023: Fourreau en attente | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Génératrice supérieure de transport |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible AP\_0012, AP\_0014 | | |

A

##### Objets ponctuels de sous-sol

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| AP\_0041: Vanne | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le carré de fermeture |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** Informations supplémentaires attribut TYPE | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| AP\_0042: Ventouse | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le point le plus haut |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| AP\_0043: Cône de réduction | **Planimétrie** | 2 points: 1er axe, 2ème orientation |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le point le plus haut de la  génératrice |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** Informations supplémentaires attribut TYPE | | |

A

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| AP\_0044: Chambre rectangulaire | **Planimétrie** | 3 points: 2 points sur le plus grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur dalle enterrée |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| AP\_0045: Citerneau circulaire | **Planimétrie** | 1 point en axe, préciser diamètre |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur dalle enterrée |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| AP\_0046: Extrémité de conduite | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la génératrice supérieure |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** Informations supplémentaires attribut TYPE | | |

A

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| AP\_0047: Changement de matériau | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la génératrice supérieure |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |



### B: Famille EAU PLUVIALE

B

##### Objets linéaires de surface

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| BL\_0061: Ouvrage annexe | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** informations supplémentaires avec le bloc BP\_0098 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| BL\_0062: Caniveau de drainage (L>1m) | **Planimétrie** | Levé sur le coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** informations supplémentaires avec le bloc BP\_0098 (largeur par exemple) | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| BL\_0063: Bassin tampon | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

B

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| BL\_0064: Fossé levé sur un coté (l>0,5m) | **Planimétrie** | Levé en axe, largeur variable à noter |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au fond du fossé |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** informations supplémentaires avec le bloc BP\_0098 (largeur par exemple) | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| BL\_0065: Fossé levé sur un coté (l<0,5m) | **Planimétrie** | Levé en axe, largeur variable à noter |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au fond du fossé |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** informations supplémentaires avec le bloc BP\_0098 (largeur par exemple) | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| BL\_0066: Busage fossé rectiligne | **Planimétrie** | Levé en axe, largeur variable à noter |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au fil d’eau du busage |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** informations supplémentaires avec le bloc BP\_0098 (largeur par exemple) | | |

B

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| BL\_0067: Départ de busage | **Planimétrie** | Levé en axe, largeur variable à noter |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au fil d’eau du busage |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** informations supplémentaires avec le bloc BP\_0098 (largeur par exemple) | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| BL\_0068: Gargouille | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au fil d’eau du busage |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

##### Objets ponctuels de surface

B

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| BP\_0081: Tampon d’eau pluviale | **Planimétrie** | 1 point en axe, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le couvercle |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Informations supplémentaires attribut TYPE du bloc ainsi que le bloc BP\_0098 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| BP\_0082: Citerneau d’eau pluviale | **Planimétrie** | 1 point en axe, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le couvercle |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Informations supplémentaires avec le bloc BP\_0098 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| BP\_0083: Grille circulaire d’eau pluviale | **Planimétrie** | 1 point en axe, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur grille |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Informations supplémentaires avec le bloc BP\_0098 | | |

B

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| BP\_0084: Tampon d’eau pluviale carré | **Planimétrie** | 2 points levés en diagonale |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur plaque |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Informations supplémentaires avec le bloc BP\_0098 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| BP\_0085: Tampon d’eau pluviale (diagonale) | **Planimétrie** | 2 points levés en diagonale |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur plaque |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Informations supplémentaires avec le bloc BP\_0098 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| BP\_0086: Trappe carrée d’eau pluviale | **Planimétrie** | 2 points levés en diagonale |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur plaque |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Informations supplémentaires avec le bloc BP\_0098 | | |

B

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| BP\_0087: Trappe rectangulaire d’eau pluviale | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur plaque |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Informations supplémentaires avec le bloc BP\_0098 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| BP\_0088: Grille carrée d’eau pluviale | **Planimétrie** | 2 points levés en diagonale |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur grille |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Informations supplémentaires avec le bloc BP\_0098 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| BP\_0089: Grille rectangulaire d’eau pluviale | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur grille |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Informations supplémentaires avec le bloc BP\_0098 | | |

B

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| BP\_0090: Avaloir (siphoïde) | **Planimétrie** | 2 points dans la longueur |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Fil d’eau |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Prendre les points à l’encombrement maximum de l’avaloir en fonte projeté au fil d’eau | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| BP\_0091: Avaloir (gueule de loup) | **Planimétrie** | 2 points dans la longueur |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Fil d’eau |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Prendre les points à l’extrémité de l’avaloir de manière à matérialiser son encombrement | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| BP\_0092: Avaloir (tampon) | **Planimétrie** | 2 points dans la longueur |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Fil d’eau |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Prendre les points à l’extrémité de l’avaloir de manière à matérialiser son encombrement | | |

B

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| BP\_0093: Grille avaloir | **Planimétrie** | 2 points dans la longueur |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Fil d’eau |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Prendre les points au niveau du fil d’eau | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| BP\_0094: Armoire d’eau pluviale | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| BP\_0095: Fil d’eau supplémentaire | **Planimétrie** | 1 point sur l’endroit à lever |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le fil d’eau à lever |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Notation ponctuelle en supplément | | |

B


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| BP\_0096: Point de mesure (TN/GST) | **Planimétrie** | Sur l’inflexion des conduites |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
|  | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** GST: Génératrice Supérieure de Transport | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| BP\_0097: Altitude supplémentaire | **Planimétrie** | 1 point sur l’endroit à lever |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur l’objet à lever |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| BP\_0098: Texte information | **Planimétrie** | 1 point en axe, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
|  | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux | | |

B

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| BP\_0099: Texte libre | **Planimétrie** | 1 point sur l’endroit à annoter |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
|  | **pcrs** | HabillageTexte |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |



##### Objets linéaires de sous-sol

B

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| BL\_0101: Conduite d’eau pluviale | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Génératrice supérieure de transport |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible BP\_0096, BP\_0098 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| BL\_0102: Conduite galerie | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Génératrice supérieure de transport |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible BP\_0096, BP\_0098 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| BL\_0103: Conduite indéterminé d’eau pluviale | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Génératrice supérieure de transport |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible BP\_0096, BP\_0098 | | |

B


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| BL\_0104: Drain | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Génératrice supérieure de transport |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible BP\_0096, BP\_0098 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| BL\_0105: Fourreau en attente | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Génératrice supérieure de transport |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible BP\_0096, BP\_0098 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| BL\_0106: Chambre de forme complexe | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés sur le coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le fil d’eau de la conduite |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible BP\_0096, BP\_0098 | | |

B

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| BL\_0107: Ouvrage annexe souterrain | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le dessus de l’objet |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible BP\_0096, BP\_0098 | | |



##### Objets ponctuels de sous-sol

B

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| BP\_0121: Citerneau circulaire | **Planimétrie** | 1 point en axe, préciser diamètre |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le couvercle |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** Accès au branchement, bloc supplémentaire possible BP\_0096, BP\_0098 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| BP\_0122: Citerneau carré | **Planimétrie** | 2 points levés en diagonale |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le couvercle |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** Accès au branchement, bloc supplémentaire possible BP\_0096, BP\_0098 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| BP\_0123: Cheminée carrée | **Planimétrie** | 2 points levés en diagonale |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la génératrice supérieure |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** Accès au collecteur, bloc supplémentaire possible BP\_0096, BP\_0098 | | |

B


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| BP\_0124: Cheminée circulaire | **Planimétrie** | 1 point en axe, préciser diamètre |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la génératrice supérieure |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** Accès au collecteur, bloc supplémentaire possible BP\_0096, BP\_0098 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| BP\_0125: Extrémité de conduite | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la génératrice supérieure |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** Informations supplémentaires attribut TYPE | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| BP\_0126: Cône de réduction | **Planimétrie** | 2 points: 1er axe, 2ème orientation |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le point le plus haut de la  génératrice |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** Informations supplémentaires attribut TYPE | | |

B

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| BP\_0127: Changement de matériau | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la génératrice supérieure |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |




### C: Famille EAU USÉE

##### Objets linéaires de surface

C

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| CL\_0141: Ouvrage annexe | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurrantLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** informations supplémentaires avec le bloc CP\_0170 | | |



1. **Objets ponctuels de surface**

C

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| CP\_0161: Tampon d’eau usée circulaire | **Planimétrie** | 1 point en axe, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le couvercle |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Informations supplémentaires attribut TYPE du bloc ainsi que le bloc CP\_0170 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| CP\_0162: Citerneau d’eau usée | **Planimétrie** | 1 point en axe, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le couvercle |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Informations supplémentaires avec le bloc CP\_0170 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| CP\_0163: Tampon d’eau usée carré | **Planimétrie** | 2 points levés en diagonale |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur plaque |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Informations supplémentaires avec le bloc CP\_0170 | | |

C

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| CP\_0164: Tampon d’eau usée (diagonale) | **Planimétrie** | 2 points levés en diagonale |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur plaque |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Informations supplémentaires avec le bloc CP\_0170 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| CP\_0165: Trappe carrée d’eau usée | **Planimétrie** | 2 points levés en diagonale |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur plaque |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Informations supplémentaires avec le bloc CP\_0170 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| CP\_0166: Trappe rectangulaire d’eau usée | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur plaque |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Informations supplémentaires avec le bloc CP\_0170 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| CP\_0167: Armoire d’eau usée | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

C

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| CP\_0168: Point de mesure (TN/GST) | **Planimétrie** | Sur l’inflexion des conduites |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** GST: Génératrice Supérieure de Transport | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| CP\_0169: Altitude supplémentaire | **Planimétrie** | 1 point sur l’endroit à lever |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur l’objet à lever |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque | | |

C

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| CP\_0170: Texte information | **Planimétrie** | 1 point en axe, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| CP\_0171: Texte libre | **Planimétrie** | 1 point sur l’endroit à annoter |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageTexte |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

##### Objets linéaires de sous-sol

C

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| CL\_0181: Conduite d’eau usée | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Génératrice supérieure de transport |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible CP\_0168, CP\_0170 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| CL\_0182: Conduite galerie | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Génératrice supérieure de transport |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible CP\_0168, CP\_0170 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| CL\_0183: Conduite indéterminé d’eau usée | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Génératrice supérieure de transport |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible CP\_0168, CP\_0170 | | |

C

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| CL\_0184: Fourreau en attente | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Génératrice supérieure de transport |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible CP\_0168, CP\_0170 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| CL\_0185: Chambre de forme complexe | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés sur le coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le fil d’eau de la conduite |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible CP\_0168, CP\_0170 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| CL\_0186: Ouvrage annexe souterrain | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le dessus de l’objet |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible CP\_0168, CP\_0170 | | |

##### Objets ponctuels de sous-sol

C

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| CP\_0201: Citerneau circulaire | **Planimétrie** | 1 point en axe, préciser diamètre |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le couvercle |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** Accès au branchement, bloc supplémentaire possible CP\_0169, CP\_0170 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| CP\_0202: Citerneau carré | **Planimétrie** | 2 points levés en diagonale |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le couvercle |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** Accès au branchement, bloc supplémentaire possible CP\_0169, CP\_0170 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| CP\_0203: Cheminée carrée | **Planimétrie** | 2 points levés en diagonale |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la génératrice supérieure |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** Accès au branchement, bloc supplémentaire possible CP\_0169, CP\_0170 | | |

C

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| CP\_0204: Cheminée circulaire | **Planimétrie** | 1 point en axe, préciser diamètre |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la génératrice supérieure |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** Accès au branchement, bloc supplémentaire possible CP\_0169, CP\_0170 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| CP\_0205: Extrémité de conduite | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la génératrice supérieure |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** Informations supplémentaires attribut TYPE | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| CP\_0206: Cône de réduction | **Planimétrie** | 2 points: 1er axe, 2ème orientation |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le point le plus haut de la  génératrice |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** Informations supplémentaires attribut TYPE | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| CP\_0207: Changement de matériau | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la génératrice supérieure |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |


C

### D: Famille UNITAIRE

##### Objets linéaires de surface

D

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| DL\_0221: Ouvrage annexe | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** informations supplémentaires avec le bloc CP\_0170 | | |



1. **Objets ponctuels de surface**

D

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| DP\_0241: Tampon unitaire circulaire | **Planimétrie** | 1 point en axe, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le couvercle |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Informations supplémentaires attribut TYPE du bloc ainsi que le bloc DP\_0250 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| DP\_0242: Citerneau unitaire | **Planimétrie** | 1 point en axe, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le couvercle |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Informations supplémentaires avec le bloc DP\_0250 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| DP\_0243: Tampon unitaire carré | **Planimétrie** | 2 points levés en diagonale |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur plaque |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Informations supplémentaires attribut TYPE du bloc ainsi que le bloc DP\_0250 | | |

D

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| DP\_0244: Tampon unitaire (diagonale) | **Planimétrie** | 2 points levés en diagonale |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur plaque |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Informations supplémentaires avec le bloc DP\_0250 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| DP\_0245: Trappe carrée unitaire | **Planimétrie** | 2 points levés en diagonale |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur plaque |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Informations supplémentaires avec le bloc DP\_0250 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| DP\_0246: Trappe rectangulaire unitaire | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur plaque |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Informations supplémentaires avec le bloc DP\_0250 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| DP\_0247: Armoire unitaire | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

D

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| DP\_0248: Point de mesure (TN/GST) | **Planimétrie** | Sur l’inflexion des conduites |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** GST: Génératrice Supérieure de Transport | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| DP\_0249: Altitude supplémentaire | **Planimétrie** | 1 point sur l’endroit à lever |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur l’objet à lever |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque | | |

D

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| DP\_0250: Texte information | **Planimétrie** | 1 point en axe, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| DP\_0251: Texte libre | **Planimétrie** | 1 point sur l’endroit à annoter |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageTexte |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

##### Objets linéaires de sous-sol

D

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| DL\_0261: Conduite unitaire | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Génératrice supérieure de transport |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible DP\_0248, DP\_0250 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| DL\_0262: Conduite galerie | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Génératrice supérieure de transport |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible DP\_0248, DP\_0250 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| DL\_0263: Conduite indéterminé unitaire | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Génératrice supérieure de transport |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible DP\_0248, DP\_0250 | | |

D

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| DL\_0264: Fourreau en attente | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Génératrice supérieure de transport |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible DP\_0248, DP\_0250 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| DL\_0265: Chambre de forme complexe | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés sur le coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le fil d’eau de la conduite |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible DP\_0248, DP\_0250 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| DL\_0266: Ouvrage annexe souterrain | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le dessus de l’objet |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible DP\_0248, DP\_0250 | | |

##### Objets ponctuels de sous-sol

D

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| DP\_0281: Citerneau circulaire | **Planimétrie** | 1 point en axe, préciser diamètre |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le couvercle |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** Accès au branchement, bloc supplémentaire possible DP\_0249, DP\_0250 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| DP\_0282: Citerneau carré | **Planimétrie** | 2 points levés en diagonale |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le couvercle |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** Accès au branchement, bloc supplémentaire possible DP\_0249, DP\_0250 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| DP\_0283: Cheminée carrée | **Planimétrie** | 2 points levés en diagonale |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la génératrice supérieure |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** Accès au branchement, bloc supplémentaire possible DP\_0249, DP\_0250 | | |

D

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| DP\_0284: Cheminée circulaire | **Planimétrie** | 1 point en axe, préciser diamètre |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la génératrice supérieure |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** Accès au branchement, bloc supplémentaire possible DP\_0249, DP\_0250 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| DP\_0285: Extrémité de conduite | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la génératrice supérieure |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** Informations supplémentaires attribut TYPE | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| DP\_0286: Cône de réduction | **Planimétrie** | 2 points: 1er axe, 2ème orientation |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le point le plus haut de la  génératrice |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** Informations supplémentaires attribut TYPE | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| DP\_0287: Changement de matériau | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la génératrice supérieure |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

D



### E: Famille CHAUFFAGE

##### Objets linéaires de surface

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| EL\_0301: Ouvrage spéciale | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** informations supplémentaires avec le bloc EP\_0327 | | |

E

##### Objets ponctuels de surface

E

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| EP\_0321: Bouche à clé de chauffage | **Planimétrie** | 1 point en axe, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur couvercle |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| EP\_0322: Tampon circulaire de chauffage | **Planimétrie** | 1 point en axe, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le couvercle |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Informations supplémentaires attribut TYPE du bloc ainsi que le bloc EP\_0327 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| EP\_0323: Trappe rectangulaire de chauffage | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur plaque |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** informations supplémentaires avec le bloc EP\_0327 | | |

E

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| EP\_0324: Tampon carré de chauffage | **Planimétrie** | 2 points levés en diagonale |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur plaque |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Informations supplémentaires attribut TYPE du bloc ainsi que le bloc EP\_0327 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| EP\_0325: Point de mesure (TN/GST) | **Planimétrie** | Sur l’inflexion des conduites |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** GST: Génératrice Supérieure de Transport | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| EP\_0326: Altitude supplémentaire | **Planimétrie** | 1 point sur l’endroit à lever |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur l’objet à lever |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| EP\_0327: Texte information | **Planimétrie** | 1 point en axe, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux | | |

E

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| EP\_0328: Texte libre | **Planimétrie** | 1 point sur l’endroit à annoter |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageTexte |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

##### Objets linéaires de sous-sol

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| EL\_0341: Caniveau de chauffage | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le radier |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** informations supplémentaires avec le bloc EP\_0327 | | |

E

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| EL\_0342: Conduite en pleine terre | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Génératrice supérieure de transport |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** informations supplémentaires avec le bloc EP\_0327 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| EL\_0343: Câble de télécommande | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Génératrice supérieure de transport |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** informations supplémentaires avec le bloc EP\_0327 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| EL\_0344: Bord de caniveau | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés sur le côté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Génératrice supérieure de transport |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** informations supplémentaires avec le bloc EP\_0327 | | |

E

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| EL\_0345: Fourreau de chauffage | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Génératrice supérieure de transport |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible EP\_0325, EP\_0327 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| EL\_0346: Chambre de forme complexe | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés sur le coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la génératrice supérieure |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible EP\_0325, EP\_02327 | | |

##### Objets ponctuels de sous-sol

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| EP\_0361: Point fixe | **Planimétrie** | 2 points en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la partie supérieure |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** Ancrage de conduite | | |

E

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| EP\_0362: Chambre de vannes rectangulaire | **Planimétrie** | 3 points: 2 points sur le plus grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur dalle enterrée |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| EP\_0363: Dalle de protection | **Planimétrie** | 3 points: 2 points sur le plus grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur dalle enterrée |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| EP\_0364: Vanne | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le carré de fermeture |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

E

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| EP\_0365: Compensateur | **Planimétrie** | 2 points en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la partie supérieure |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| EP\_0366: Extrémité de conduite | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la génératrice supérieure |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** Informations supplémentaires attribut TYPE | | |

E

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| EP\_0367: Cône de réduction | **Planimétrie** | 2 points: 1er axe, 2ème orientation |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le point le plus haut de la  génératrice |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** Informations supplémentaires attribut TYPE | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| EP\_0368: Changement de matériau | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la génératrice supérieure |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| EP\_0369: Soudure | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la génératrice supérieure |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

E



### F: Famille ELECTRICITÉ

##### Objets linéaires de surface

F

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| FL\_0381: Ouvrage annexe | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** informations supplémentaires avec le bloc FP\_0412 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| FL\_0382: Ligne aérienne | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Ligne si possible sinon sans altitude |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** informations supplémentaires avec le bloc FP\_0412 | | |

1. **Objets ponctuels de surface**

F

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| FP\_0401: Poteau électrique | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| FP\_0402: Support ligne électrique et lampadaire | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| FP\_0403: Support ligne électrique et télécommuni-  cation | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |



F

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| FP\_0404: Support ligne électrique, lampadaire et télécommunication | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| FP\_0405: Armoire électrique | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| FP\_0406: Coffret électrique | **Planimétrie** | 2 points sur le grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| FP\_0407: Pylône de ligne éléctrique | **Planimétrie** | 2 points levés sur la diagonale |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

F

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| FP\_0408: Transformateur électrique | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| FP\_0409: Chambre électrique | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

F

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| FP\_0410: Point de mesure (TN/GST) | **Planimétrie** | Sur l’inflexion des conduites |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** GST: Génératrice Supérieure de Transport | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| FP\_0411: Altitude supplémentaire | **Planimétrie** | 1 point sur l’endroit à lever |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur l’objet à lever |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| FP\_0412: Texte information | **Planimétrie** | 1 point en axe, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| FP\_0413: Texte libre | **Planimétrie** | 1 point sur l’endroit à annoter |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageTexte |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

F

##### Objets linéaires de sous-sol

F

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| FL\_0421: Câble basse tension | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible FP\_0410, FP\_0412 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| FL\_0422: Câble basse tension sous fourreau | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible FP\_0410, FP\_0412 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| FL\_0423: Câble HTA | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible FP\_0410, FP\_0412 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| FL\_0424: Câble HTA sous fourreau | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible FP\_0410, FP\_0412 | | |

F

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| FL\_0425: Câble HTA + BT | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible FP\_0410, FP\_0412 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| FL\_0426: Câble HTA + BT sous fourreau | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible FP\_0410, FP\_0412 | | |

F

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| FL\_0427: Câble indéfini | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible FP\_0410, FP\_0412 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| FL\_0428: Câble indéfini sous fourreau | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible FP\_0410, FP\_0412 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| FL\_0429: Fourreau en attente | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible FP\_0410, FP\_0412 | | |

##### Objets ponctuels de sous-sol

F

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| FP\_0441: Boîte de jonction | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la partie supérieure |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| FP\_0442: Chambre rectangulaire | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur dalle enterrée |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| FP\_0443: Chambre circulaire | **Planimétrie** | 1 point en axe, diamètre variable |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur génératrice supérieure de l’objet |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire FP\_0412 pour le diamètre possible | | |

F

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| FP\_0444: Extrémité de conduite | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la génératrice supérieure |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

F



### G: Famille ÉCLAIRAGE PUBLIC

##### Objets linéaires de surface

G

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| GL\_0461: Ouvrage annexe | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** informations supplémentaires avec le bloc GP\_0492 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| GL\_0462: Ligne aérienne | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Ligne si possible sinon sans altitude |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** informations supplémentaires avec le bloc GP\_0492 | | |

1. **Objets ponctuels de surface**

G

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| GP\_0481: Lampadaire | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| GP\_0482: Lampadaire support feu tricolore | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| GP\_0483: Lampadaire de façade | **Planimétrie** | 1 point à l’aplomb du scellement de potence |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

G

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| GP\_0484: Borne d’éclairage | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| GP\_0485: Regard d’éclairage public | **Planimétrie** | 1 point en axe, préciser diamètre |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le couvercle |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** Accès au branchement, bloc supplémentaire possible GP\_0492 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| GP\_0486: Chambre d’éclairage public | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur massif |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| GP\_0487: Armoire d’éclairage public | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

G

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| GP\_0488: Borne alimentation d’éclairage | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| GP\_0489: Pylône d’éclairage | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

G

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| GP\_0490: Point de mesure (TN/GST) | **Planimétrie** | Sur l’inflexion des conduites |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** GST: Génératrice Supérieure de Transport | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| GP\_0491: Altitude supplémentaire | **Planimétrie** | 1 point sur l’endroit à lever |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur l’objet à lever |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| GP\_0492: Texte information | **Planimétrie** | 1 point en axe, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| GP\_0493: Texte libre | **Planimétrie** | 1 point sur l’endroit à annoter |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageTexte |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

G

##### Objets linéaires de sous-sol

G

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| GL\_0501: Câble BT Eclairage public | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible GP\_0490, GP\_0492 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| GL\_0502: Câble BT Eclairage public sous four- reau | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible GP\_0490, GP\_0492 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| GL\_0503: Câble HT Eclairage public | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible GP\_0490, GP\_0492 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| GL\_0504: Câble HT Eclairage public sous four- reau | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible GP\_0490, GP\_0492 | | |

G

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| GL\_0505: Fourreau en attente | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible GP\_0490, GP\_0492 | | |

1. **Objets ponctuels de sous-sol**

G

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| GP\_0521: Boîte de jonction | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la partie supérieure |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| GP\_0522: Chambre rectangulaire | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur dalle enterrée |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| GP\_0523: Chambre circulaire | **Planimétrie** | 1 point en axe, diamètre variable |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur génératrice supérieure de l’objet |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire FP\_0412 pour le diamètre possible | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| GP\_0524: Extrémité de réseau | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la génératrice supérieure |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

G

### H: Famille SIGNALISATION VERTICALE

##### Objets linéaires de surface

H

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| HL\_0541: Ouvrage annexe | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** informations supplémentaires avec le bloc HP\_0573 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| HL\_0542: Ligne aérienne | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Ligne si possible sinon sans altitude |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** informations supplémentaires avec le bloc HP\_0573 | | |

1. **Objets ponctuels de surface**

H

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| HP\_0561: Support feu tricolore | **Planimétrie** | 1 point en axe, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| HP\_0562: Support rappel de feu | **Planimétrie** | 1 point en axe, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| HP\_0563: Panneau lumineux | **Planimétrie** | 1 point en axe, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

H

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| HP\_0564: Mât de jalonnement | **Planimétrie** | 1 point en axe, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| HP\_0565: Regard de signalisation | **Planimétrie** | 1 point en axe, préciser diamètre |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le couvercle |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** Accès au branchement, bloc supplémentaire possible HP\_0573 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| HP\_0566: Chambre de signalisation | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur massif |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| HP\_0567: Armoire de signalisation | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

H

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| HP\_0568: Caméra de surveillance du trafic | **Planimétrie** | 1 point en axe, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| HP\_0569: Panneau de signalisation | **Planimétrie** | 1 point en axe, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

H

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| HP\_0570: Panneau de signalisation double | **Planimétrie** | 2 points sur les extrémités |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| HP\_0571: Point de mesure (TN/GST) | **Planimétrie** | Sur l’inflexion des conduites |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
|  | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** GST: Génératrice Supérieure de Transport | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| HP\_0572: Altitude supplémentaire | **Planimétrie** | 1 point sur l’endroit à lever |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur l’objet à lever |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
|  | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| HP\_0573: Texte information | **Planimétrie** | 1 point en axe, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
|  | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux | | |

H

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| HP\_0574: Texte libre | **Planimétrie** | 1 point sur l’endroit à annoter |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
|  | **pcrs** | HabillageTexte |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

##### Objets linéaires de sous-sol


H

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| HL\_0581: TBT coordination | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible HP\_0571, HP\_0573 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| HL\_0582: TBT coordination sous fourreau | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible HP\_0571, HP\_0573 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| HL\_0583: Câble BT Signalisation verticale –  Alimentation | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible HP\_0571, HP\_0573 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| HL\_0584: Câble BT Signalisation verticale - Ali- mentation sous fourreau | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible HP\_0571, HP\_0573 | | |



H

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| HL\_0585: BT vidéo sous fourreau | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible HP\_0571, HP\_0573 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| HL\_0586: TBT autre | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible HP\_0571, HP\_0573 | | |

H

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| HL\_0587: TBT autre sous fourreau | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible HP\_0571, HP\_0573 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| HL\_0588: Fourreau en attente | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible HP\_0571, HP\_0573 | | |

1. **Objets ponctuels de sous-sol**

H

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| HP\_0601: Boîte de jonction | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la partie supérieure |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| HP\_0602: Boucle de détection | **Planimétrie** | 3 points (un sur chaque angle) |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le câble |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| HP\_0603: Chambre de tirage rectangulaire | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur dalle enterrée |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| HP\_0604: Chambre de tirage circulaire | **Planimétrie** | 1 point en axe, diamètre variable |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur génératrice supérieure de l’objet |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire HP\_0573 pour le diamètre possible | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| HP\_0605: Boucle de détection inclinée | **Planimétrie** | 3 points |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le câble |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| HP\_0606: Boucle de détection chevron | **Planimétrie** | 3 points |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le câble |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| HP\_0607: Extrémité de conduite | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la génératrice supérieure |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

### I: Famille TÉLÉCOMMUNICATION

##### Objets linéaires de surface

I

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| IL\_0621: Ouvrage annexe | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** informations supplémentaires avec le bloc IP\_0653 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| IL\_0622: Ligne aérienne | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Ligne si possible sinon sans altitude |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** informations supplémentaires avec le bloc IP\_0653 | | |

1. **Objets ponctuels de surface**

I

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| IP\_0641: Support ligne PTT | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| IP\_0642: Citerneau circulaire télécom | **Planimétrie** | 1 point en axe, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le couvercle |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Informations supplémentaires avec le bloc IP\_0653 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| IP\_0643: Borne télécom | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| IP\_0644: Citerneau carré télécom | **Planimétrie** | 2 points levés en diagonale |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le couvercle |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

I

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| IP\_0645: Chambre télécom | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur massif |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| IP\_0646: Armoire télécom | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| IP\_0647: Cabine téléphonique | **Planimétrie** | 2 points sur un des côté du carré |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

I

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| IP\_0648: Aération carré télécom | **Planimétrie** | 2 points levés en diagonale |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la grille |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| IP\_0649: Aération rectangle télécom | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la grille |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| IP\_0650: Boîte aux lettres | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

I

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| IP\_0651: Point de mesure (TN/GST) | **Planimétrie** | Sur l’inflexion des conduites |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** GST: Génératrice Supérieure de Transport | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| IP\_0652: Altitude supplémentaire | **Planimétrie** | 1 point sur l’endroit à lever |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur l’objet à lever |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| IP\_0653: Texte information | **Planimétrie** | 1 point en axe, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux | | |

I

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| IP\_0654: Texte libre | **Planimétrie** | 1 point sur l’endroit à annoter |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageTexte |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

##### Objets linéaires de sous-sol

I

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| IL\_0661: Nappe de fourreau télécom | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible IP\_0651, IP\_0653 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| IL\_0662: Câble de transmission longue distance | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible IP\_0651, IP\_0653 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| IL\_0663: Câble télécom Autorité Territoriale Com- pétente | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible IP\_0651, IP\_0653 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| IL\_0664: Nappe de fourreau télécom Autorité Ter- ritoriale Compétente | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible IP\_0651, IP\_0653 | | |

I

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| IL\_0665: Chambre de forme complexe | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés sur le coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le fil d’eau de la conduite |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible IP\_0651, IP\_0653 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| IL\_0666: Fourreau en attente | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Génératrice supérieure de transport |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible IP\_0651, IP\_0653 | | |

1. **Objets ponctuels de sous-sol**

I

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| IP\_0681: Chambre rectangulaire | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur dalle enterrée |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| IP\_0682: Citerneau circulaire | **Planimétrie** | 1 point en axe, diamètre variable |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur génératrice supérieure de l’objet |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire IP\_0653 pour le diamètre possible | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| IP\_0683: Extrémité de conduite | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la génératrice supérieure |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

I



### J: Famille GAZ

##### Objets linéaires de surface

Néant

##### Objets ponctuels de surface

J

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| JP\_0701: Vanne d’arrêt gaz | **Planimétrie** | 1 point en axe, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le couvercle |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| JP\_0702: Borne de gaz | **Planimétrie** | 1 point en axe, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| JP\_0703: Coffret gaz | **Planimétrie** | 2 points sur le grand côté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| JP\_0704: Coffret mixte gaz/électricité | **Planimétrie** | 2 points sur le grand côté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

J

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| JP\_0705: Armoire gaz | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| JP\_0706: Trappe d’accès gaz | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| JP\_0707: Point de mesure (TN/GST) | **Planimétrie** | Sur l’inflexion des conduites |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** GST: Génératrice Supérieure de Transport | | |

J

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| JP\_0708: Altitude supplémentaire | **Planimétrie** | 1 point sur l’endroit à lever |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur l’objet à lever |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| JP\_0709: Texte information | **Planimétrie** | 1 point en axe, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| JP\_0710: Texte libre | **Planimétrie** | 1 point sur l’endroit à annoter |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageTexte |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

J

##### Objets linéaires de sous-sol

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| JL\_0721: Conduite de gaz basse pression | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe de conduite |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le niveau supérieur de la conduite (hors colliers) |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible JP\_0707, JP\_0709 | | |

J

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| JL\_0722: Conduite de gaz basse pression sous fourreau | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe de conduite |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le niveau supérieur de la conduite (hors colliers) |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible JP\_0707, JP\_0709 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| JL\_0723: Conduite de gaz moyenne pression | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe de conduite |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le niveau supérieur de la conduite (hors colliers) |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible JP\_0707, JP\_0709 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| JL\_0724: Conduite de gaz moyenne pression sous fourreau | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe de conduite |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le niveau supérieur de la conduite (hors colliers) |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible JP\_0707, JP\_0709 | | |

J

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| JL\_0725: Conduite de gaz pression supérieure (MPC) | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe de conduite |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le niveau supérieur de la conduite (hors colliers) |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible JP\_0707, JP\_0709 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| JL\_0726: Conduite de gaz pression supérieure sous fourreau | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe de conduite |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le niveau supérieur de la conduite (hors colliers) |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible JP\_0707, JP\_0709 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| JL\_0727: Conduite de gaz type indéfini | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe de conduite |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le niveau supérieur de la conduite (hors colliers) |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible JP\_0707, JP\_0709 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| JL\_0728: Conduite de gaz type indéfini sous four- reau | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe de conduite |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le niveau supérieur de la conduite (hors colliers) |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible JP\_0707, JP\_0709 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| JL\_0729: Fourreau en attente | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Génératrice supérieure de transport |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible JP\_0707, JP\_0709 | | |

##### Objets ponctuels de sous-sol

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| JP\_0741: Vanne | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le carré de fermeture |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| JP\_0742: Cône de réduction | **Planimétrie** | 2 points: 1er axe, 2ème orientation |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le point le plus haut de la  génératrice |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| JP\_0743: Chambre rectangulaire | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur dalle enterrée |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| JP\_0744: Citerneau circulaire | **Planimétrie** | 1 point en axe, diamètre variable |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur génératrice supérieure de l’objet |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire JP\_0709 pour le diamètre possible | | |

J

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| JP\_0745: Citerneau carré | **Planimétrie** | 2 points levés en diagonale |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le couvercle |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| JP\_0746: Extrémité de conduite | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la génératrice supérieure |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| JP\_0747: Changement de matériau | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la génératrice supérieure |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

J

### K: Famille INDÉTERMINÉ

##### Objets linéaires de surface

Néant

##### Objets ponctuels de surface

K

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| KP\_0761: Plaque circulaire | **Planimétrie** | 1 point en axe, diamètre variable |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur génératrice supérieure de l’objet |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| KP\_0762: plaque carrée | **Planimétrie** | 2 points levés en diagonale |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le couvercle |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| KP\_0763: Tampon carré | **Planimétrie** | 2 points levés en diagonale |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le couvercle |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| KP\_0764: Plaque | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

K

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| KP\_0765: Coffret | **Planimétrie** | 2 points sur le grand côté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| KP\_0766: Armoire | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| KP\_0767: Tampon multi-réseaux | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

K

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| KP\_0768: Armoire multi-réseaux | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| KP\_0769: Coffret multi-réseaux (hors gaz + élec) | **Planimétrie** | 2 points sur le grand côté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| KP\_0770: Texte libre | **Planimétrie** | 1 point sur l’endroit à annoter |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageTexte |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

K

1. **Objets linéaires de sous-sol**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| KL\_0781: Nappe de câbles indéfinis | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

K

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| KL\_0782: Nappe de fourreaux indéfinis | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| KL\_0783: Conduite indéfinie | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| KL\_0784: Caniveau galerie technique | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe des ouvrages |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le niveau supérieur des ouvrages |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

K

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| KL\_0785: Chambre de forme complexe | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés sur le coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le fil d’eau de la conduite |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

1. **Objets ponctuels de sous-sol**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| KP\_0801: Chambre multi-réseaux | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur dalle enterrée |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

### L: Famille VOIRIE

##### Objets linéaires de surface

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| LL\_0821: Ouvrage annexe | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | LimiteVoirie |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

L

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| LL\_0822: Bordure fil d’eau | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au niveau du fil d’eau |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | LimiteVoirie |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| LL\_0823: Ralentisseur | **Planimétrie** | Levé sur les côtés |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageEnvellope |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| LL\_0824: Changement de revêtement | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | LimiteVoirie |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

L

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| LL\_0825: Glissière de sécurité | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| LL\_0826: Bordurette | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au niveau du fil d’eau |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| LL\_0827: Caniveau double pente (Axe) | **Planimétrie** | Levé en axe, largeur variable |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au niveau du fil d’eau |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | LimiteVoirie |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

L

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| LL\_0828: Bande d’éveil de vigilance | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageEnvellope |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| LL\_0829: Bord de chaussée | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | LimiteVoirie |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| LL\_0830: Bordure anti-stationnement | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

L

* 1. **Objets ponctuels de surface**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| LP\_0841: Surbaissé de trottoir (gauche) | **Planimétrie** | 2 points : 1er au droit du bas de bor- dure, 2ème pour l’orientation |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

L

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| LP\_0842: Surbaissé de trottoir (droite) | **Planimétrie** | 2 points : 1er au droit du bas de bor- dure, 2ème pour l’orientation |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| LP\_0843: Borne de voirie <= 0.20 | **Planimétrie** | 1 point en axe , largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| LP\_0844: Borne de voirie > 0.20 | **Planimétrie** | 1 point en axe , largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

L

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| LP\_0845: Texte libre | **Planimétrie** | 1 point sur l’endroit à annoter |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageTexte |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

### M: Famille MARQUAGE AU SOL

##### Objets linéaires de surface

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| ML\_0861: Bande cyclable | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

M

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| ML\_0862: Passage piétons | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

1. **Objets ponctuels de surface**

M

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| MP\_0881: Texte libre | **Planimétrie** | 1 point sur l’endroit à annoter |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageTexte |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

### N: Famille MOBILIER URBAIN

##### Objets linéaires de surface

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| NL\_0901: Ouvrage annexe | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

N

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| NL\_0902: Rambarde de protection | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

##### Objets ponctuels de surface

N

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| NP\_0921: Banc simple | **Planimétrie** | 2 points sur l’axe longitudinal |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| NP\_0922: Banc double | **Planimétrie** | 2 points sur l’axe longitudinal |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| NP\_0923: Conteneur enterré | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| NP\_0924: Corbeille | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

N

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| NP\_0925: Horodateur | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| NP\_0926: Panneau publicitaire | **Planimétrie** | 2 points sur le grand côté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| NP\_0927: Sanisettes | **Planimétrie** | 2 points sur le grand côté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

N

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| NP\_0928: Parc à vélos | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| NP\_0929: Barrière de limitation d’accès | **Planimétrie** | 2 points sur l’axe longitudinal |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| NP\_0930: Parc à vélos locatifs | **Planimétrie** | 2 points sur l’axe longitudinal |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

N

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| NP\_0931: Borne de voirie escamotable | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| NP\_0932: Borne de voirie amovible | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| NP\_0933: Potelet rond | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

N

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| NP\_0934: Borne contrôle d’accès | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| NP\_0935: Massif ou socle carré | **Planimétrie** | 2 points sur le grand côté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| NP\_0936: Massif ou socle | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

N

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| NP\_0937: Texte libre | **Planimétrie** | 1 point sur l’endroit à annoter |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageTexte |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

N



### O: Famille NIVELLEMENT

##### Objets linéaires de surface

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| OL\_0941: Ouvrage annexe | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

O

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| OL\_0942: Pied de talus | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au pied du talus |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| OL\_0943: Haut de talus | **Planimétrie** | Levé en axe, largeur variable |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le haut du talus |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

1. **Objets ponctuels de surface**

O

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| OP\_0961: Piézomètre | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| OP\_0962: Sondage | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| NP\_0963: Texte libre | **Planimétrie** | 1 point sur l’endroit à annoter |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageTexte |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

### P: Famille VOIE FERRÉE

##### Objets linéaires de surface

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| PL\_0981: Ouvrage annexe | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

P

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| PL\_0982: Voie ferrée rail par rail | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le rail |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| PL\_0983: Voie ferrée en axe | **Planimétrie** | Levé en axe, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au niveau des rails |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| PL\_0984: Caniveau câbles | **Planimétrie** | Levé sur le côté, largeur variable |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le caniveau |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

P

1. **Objets ponctuels de surface**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| PP\_1001: Barrière passage à niveau | **Planimétrie** | 2 points en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| PP\_1002: Texte libre | **Planimétrie** | 1 point sur l’endroit à annoter |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageTexte |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

### Q: Famille TRANSPORT

##### Objets linéaires de surface

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| QL\_1021: Ouvrage annexe | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

Q

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| QL\_1022: Tablier viaduc passerelle | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

1. **Objets ponctuels de surface**

Q

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| QP\_1041: Abri bus | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| QP\_1042: Distributeur de tickets | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| QP\_1043: Poteau d’arrêt de bus | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| QP\_1044: Aération carré | **Planimétrie** | 2 points levés en diagonale |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la grille |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

Q

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| QP\_1045: Aération rectangle | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la grille |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| QP\_1046: Trappe carré transport urbain | **Planimétrie** | 2 points levés en diagonale |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la trappe |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| QP\_1047: Trappe rectangulaire transport urbain | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la trappe |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | AffleurantSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

Q

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| QP\_1048: Point de mesure (TN/GST) | **Planimétrie** | Sur l’inflexion des conduites |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** GST: Génératrice Supérieure de Transport | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| QP\_1049: Altitude supplémentaire | **Planimétrie** | 1 point sur l’endroit à lever |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur l’objet à lever |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| QP\_1050: Texte information | **Planimétrie** | 1 point en axe, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
|  | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux | | |

Q

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| QP\_1051: Texte libre | **Planimétrie** | 1 point sur l’endroit à annoter |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
|  | **pcrs** | HabillageTexte |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

##### Objets linéaires de sous-sol

Q

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| QL\_1061: Lierne ou mur d’enceinte de station | **Planimétrie** | Levé sur le côté, largeur variable |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la génératrice supérieure de l’objet |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible QP\_1050 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| QL\_1062: Ligne en tirant d’air | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la génératrice supérieure de l’objet |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible QP\_1050 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| QL\_1063: Tunnel profond en axe (XYZ) | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la génératrice supérieure de l’objet |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible QP\_1050 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| QL\_1064: Pied droit de galerie de ventilation | **Planimétrie** | Levé sur le coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la génératrice supérieure de l’objet |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible QP\_1050 | | |

Q

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| QL\_1065: Galerie de ventilation | **Planimétrie** | Levé en axe, largeur variable |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la génératrice supérieure de l’objet |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible QP\_1050 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| QL\_1066: Ouvrage annexe | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la génératrice supérieure de l’objet |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible QP\_1050 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| QL\_1067: Câble de terre sous fourreau | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible QP\_1048, QP\_1050 | | |

Q

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| QL\_1068: Fourreau en attente | **Planimétrie** | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Matériau** | Suivant pose ou relevé |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** bloc supplémentaire possible QP\_1048, QP\_1050 | | |

1. **Objets ponctuels de sous-sol**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| QP\_1081: Pieu | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur génératrice supérieure de l’objet |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

Q

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| QP\_1082: Regard carré | **Planimétrie** | 2 points levés en diagonale |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le couvercle |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| QP\_1083: Socle grue | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur génératrice supérieure de l’objet |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| QP\_1084: Chambre rectangulaire | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la génératrice supérieure |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

Q

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| QP\_1085: Extrémité de conduite | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la génératrice supérieure |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Non concerné |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

### R: Famille BATI

##### Objets linéaires de surface

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| RL\_1101: Ouvrage annexe | **Planimétrie** | Levé par l’axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au niveau du sol, au point le plus bas |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

R

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| RL\_1102: Surplomb bâti | **Planimétrie** | Levé par l’axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au niveau du surplomb |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | ProeminenceBati |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| RL\_1103: Balcon | **Planimétrie** | Levé par l’axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au niveau du balcon |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | ProeminenceBati |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| RL\_1104: Façade bâtiment | **Planimétrie** | Levé par le côté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Facade |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

R

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| RL\_1105: Bâtiment | **Planimétrie** | Levé par le côté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Facade |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| RL\_1106: Bâtiment léger | **Planimétrie** | Levé par le côté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Facade |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| RL\_1107: Hachure bâtiment | **Planimétrie** | Non concerné |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Non concerné |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageEnveloppe |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| RL\_1108: Croisillon bâtiment léger | **Planimétrie** | Non concerné |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Non concerné |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageEnveloppe |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

R

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| RL\_1109: Rampe d’accès | **Planimétrie** | Levé par le côté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur l’objet |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | MarcheEscalier |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| RL\_1110: Escalier complexe | **Planimétrie** | Levé par le côté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur l’objet |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | MarcheEscalier |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

R

1. **Objets ponctuels de surface**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| RP\_1121: Seuil de porte | **Planimétrie** | 2 points en façade suivant l’ouverture |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Suivant vos prescriptions |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Seuil |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| RP\_1122: Seuil de garage | **Planimétrie** | 2 points en façade suivant l’ouverture |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Suivant vos prescriptions |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Seuil |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

R

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| RP\_1123: Soupirail | **Planimétrie** | 2 points en façade suivant l’ouverture |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Suivant vos prescriptions |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Seuil |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| RP\_1124: Escalier | **Planimétrie** | 3 points suivant le schéma, le 3ème dans l’axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | 1er sur 1ère marche, 2ème sur trottoir, 3ème sur la dernière |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Seuil |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

R

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| RP\_1125: Pilier circulaire bâti | **Planimétrie** | 1 point en axe, diamètre variable |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | PilierRegulier |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Renseignement diamètre avec RP\_1130 si besoin | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| RP\_1126: Pilier carré bâti | **Planimétrie** | 2 points sur un côté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | PilierRegulier |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| RP\_1127: Pilier rectangle bâti | **Planimétrie** | 3 points: les 2 premiers sur grand côté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | PilierRegulier |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| RP\_1128: Ventilation carré bâti | **Planimétrie** | 2 points levés en diagonale |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

R

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| RP\_1129: Ventilation rectangle bâti | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| RP\_1130: Texte libre | **Planimétrie** | 1 point sur l’endroit à annoter |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
|  | **pcrs** | HabillageTexte |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

R

### S: Famille CLÔTURE

##### Objets linéaires de surface

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| SL\_1141: Ouvrage annexe | **Planimétrie** | Levé par l’axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au niveau du sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| SL\_1142: Clôture légère levée par le côté | **Planimétrie** | Levé sur le côté, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Mur |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

S

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| SL\_1143: Mur de plaques | **Planimétrie** | Levé sur le côté, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Mur |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| SL\_1144: Mur h>1.10m | **Planimétrie** | Levé sur le côté, largeur variable |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Mur |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Renseigner largeur avec le bloc SP\_1165 si besoin | | |

S

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| SL\_1145: Mur de soutènement | **Planimétrie** | Levé sur le côté, largeur variable |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Mur |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Renseigner largeur avec le bloc SP\_1165 si besoin | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| SL\_1146: Mur h<1.10m | **Planimétrie** | Levé sur le côté, largeur variable |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Mur |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Renseigner largeur avec le bloc SP\_1165 si besoin | | |

1. **Objets ponctuels de surface**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| SP\_1161: Portail-portillon | **Planimétrie** | 2 points en façade suivant l’ouverture |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Suivant vos prescriptions |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Seuil |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| SP\_1162: Pilier carré clôture | **Planimétrie** | 2 points sur un côté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | PilierRegulier |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

S

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| SP\_1163: Pilier rectangle clôture | **Planimétrie** | 3 points: les 2 premiers sur grand côté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | PilierRegulier |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| SP\_1164: Pilier circulaire clôture | **Planimétrie** | 1 point en axe, diamètre variable |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | PilierRegulier |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Renseignement diamètre avec RP\_1130 si besoin | | |

S

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| SP\_1165: Texte libre | **Planimétrie** | 1 point sur l’endroit à annoter |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageTexte |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

### T: Famille JARDIN

##### Objets linéaires de surface

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| TL\_1181: Bord d’allée | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au niveau du sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| TL\_1182: Limite pelouse-massif | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au niveau du sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

T

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| TL\_1183: Haie | **Planimétrie** | Levé en axe, largeur variable |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au niveau du sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Renseignement diamètre avec TP\_1210 si besoin | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| TL\_1184: Zone boisée | **Planimétrie** | Levé sur le côté avec largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au niveau du sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

T

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| TL\_1185: Aire de jeux | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au niveau du sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

1. **Objets ponctuels de surface**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| TP\_1201: Souche | **Planimétrie** | 1 point en axe, diamètre variable |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Terrain naturel |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Arbre |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Renseignement diamètre avec TP\_1210 si besoin (diamètre) | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| TP\_1202: Arbre d’alignement | **Planimétrie** | 1 point en axe, diamètres variables |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Terrain naturel |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Arbre |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Renseignement avec TP\_1210 si besoin (diamètre tronc et feuillage) | | |

T

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| TP\_1203: Arbre d’ornement | **Planimétrie** | 1 point en axe, diamètres variables |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Terrain naturel |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Arbre |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Renseignement diamètre avec TP\_1210 si besoin (diamètre tronc et feuillage) | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| TP\_1204: Arbre cépée | **Planimétrie** | 1 point en axe, diamètres variables |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Terrain naturel |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Arbre |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Renseignement diamètre avec TP\_1210 si besoin (diamètre tronc et feuillage) | | |

T

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| TP\_1205: Conifère | **Planimétrie** | 1 point en axe, diamètres variables |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Terrain naturel |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Arbre |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Renseignement diamètre avec TP\_1210 si besoin (diamètre tronc et feuillage) | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| TP\_1206: Jeu simple | **Planimétrie** | 1 point en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Arbre |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Renseignement marque et référence avec TP\_1210 si besoin | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| TP\_1207: Aire de jeux | **Planimétrie** | 3 points: les 2 premiers sur grand côté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Renseignement marque et référence avec TP\_1210 si besoin | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| TP\_1208: Jardinière | **Planimétrie** | 3 points: les 2 premiers sur grand côté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
| **Fonctionnement** | Suivant vos prescriptions |
| **Gestionnaire** | Suivant vos prescriptions |
| **Commentaire:** | | |

T

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| TP\_1209: Tombe | **Planimétrie** | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| TP\_1210: Texte libre | **Planimétrie** | 1 point sur l’endroit à annoter |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

T

### U: Famille AMÉNAGEMENT SPORTIF

##### Objets linéaires de surface

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| UL\_1221: Ouvrage annexe | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au niveau du sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| UL\_1222: Marquage au sol | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au niveau du sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

U

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| UL\_1223: Lice de protection | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au niveau du sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

1. **Objets ponctuels de surface**

U

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| UP\_1241: Texte libre | **Planimétrie** | 1 point sur l’endroit à annoter |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

### V: Famille PROPRIÉTÉ

##### Objets linéaires de surface

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| VL\_1261: Jonction entre bornes | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Non concerné |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Non concerné |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| VL\_1262: Ligne de cotation | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Non concerné |
| **Précision Z** | Non concerné |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Non concerné |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

V

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| VL\_1263: Ligne de cotation | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Non concerné |
| **Précision Z** | Non concerné |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Non concerné |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| SL\_1264: Limite de zone aedificandi | **Planimétrie** | Levé sur le côté, largeur variable |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Non concerné |
| **Précision Z** | Non concerné |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Non concerné |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

V

1. **Objets ponctuels de surface**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| VP\_1281: Borne de propriété | **Planimétrie** | 1 point en axe, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la partie supérieure |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| VP\_1282: piquet topographique | **Planimétrie** | 1 point en axe, diamètres variables |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la partie supérieure |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

V

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| VP\_1283: Texte libre | **Planimétrie** | 1 point sur l’endroit à annoter |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

V



### W: Famille HYDROGRAPHIE

##### Objets linéaires de surface

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| WL\_1301: Ouvrage annexe | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au niveau du sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| WL\_1302: Cours d’eau avec quai | **Planimétrie** | Levé sur le côté, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au niveau du quai |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | QuaiFluviauMaritime |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

W

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| WL\_1303: Cours d’eau sans quai | **Planimétrie** | Levé sur le côté, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au niveau de l’eau |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| WL\_1304: Fontaine-bassin | **Planimétrie** | Levé sur le côté, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Mur |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

W

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| WL\_1305: Rive maçonnée | **Planimétrie** | Levé sur le côté, largeur variable |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au niveau du bas de la rive |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Renseigner largeur avec le bloc WP\_1321 si besoin | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| WL\_1306: Palplanche | **Planimétrie** | Levé sur le côté, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le dessus de la palplanche |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | Mur |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| WL\_1307: Palplanche couronnée | **Planimétrie** | Levé sur le côté, largeur variable |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le dessus du couronnement |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** Renseigner largeur avec le bloc WP\_1321 si besoin | | |



W

1. **Objets ponctuels de surface**

W

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| WP\_1321: Texte libre | **Planimétrie** | 1 point sur l’endroit à annoter |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |



### X: Famille OUVRAGE MARITIME

##### Objets linéaires de surface

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| XL\_1341: Ouvrage annexe | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au niveau du sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| XL\_1342: Cale | **Planimétrie** | Levé sur le côté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au niveau de la cale |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | QuaiFluviauMaritime |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

X

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| XL\_1343: Digue | **Planimétrie** | Levé sur le côté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au niveau de la digue |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | QuaiFluviauMaritime |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| XL\_1344: Estacade | **Planimétrie** | Levé sur le côté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au niveau de l’estacade |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | QuaiFluviauMaritime |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

X

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| XL\_1345: Môle | **Planimétrie** | Levé sur le côté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au niveau du môle |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | QuaiFluviauMaritime |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| XL\_1346: Rideau de palplanche | **Planimétrie** | Levé sur le côté, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur le dessus de la palplanche |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageLigne |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| XL\_1347: Bord de quai | **Planimétrie** | Levé sur le côté |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au bord du quai |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | QuaiFluviauMaritime |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

1. **Objets ponctuels de surface**

X

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| XP\_1361: Echelle d’accès | **Planimétrie** | 2 points en axe, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la partie supérieure |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| XP\_1362: Bouée | **Planimétrie** | 1 point en axe, largeur fixe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

X

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| XP\_1363: Anneau d’amarrage | **Planimétrie** | 1 point en axe, diamètres variables |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sur la partie supérieure |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| XP\_1364: Texte libre | **Planimétrie** | 1 point sur l’endroit à annoter |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Sans |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | HabillageSymbole |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

### Y: Famille SIGT

**2. Objets ponctuels de surface**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| YP\_1521: Point topo | **Planimétrie** | Levé en axe |
| **Précision XY** | Suivant vos prescriptions |
| **Altimétrie** | Au niveau du sol |
| **Précision Z** | Suivant vos prescriptions |
| **Photo** | **pcrs** | pointLevé |
| **Code terrain** | Suivant vos prescriptions |
|  |  |
|  |  |
| **Commentaire:** | | |

Y

### Z: Famille HABILLAGE

##### 1. Objets linéaires

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| ZL\_1541: Cartouche, carroyage | **Planimétrie** | Non concerné |
| **Précision XY** | Non concerné |
| **Altimétrie** | Non concerné |
| **Précision Z** | Non concerné |
| **pcrs** | Non concerné |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| ZL\_1542: Emprise des plans | **Planimétrie** | Non concerné |
| **Précision XY** | Non concerné |
| **Altimétrie** | Non concerné |
| **Précision Z** | Non concerné |
| **pcrs** | Non concerné |
| **Commentaire:** | | |

**1. Objets ponctuels**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| ZP\_1561: X carroyage | **Planimétrie** | Non concerné |
| **Précision XY** | Non concerné |
| **Altimétrie** | Non concerné |
| **Précision Z** | Non concerné |
| **Pcrs** | Non concerné |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| ZP\_1562: Y carroyage | **Planimétrie** | Non concerné |
| **Précision XY** | Non concerné |
| **Altimétrie** | Non concerné |
| **Précision Z** | Non concerné |
| **pcrs** | Non concerné |
| **Commentaire:** | | |

197

Z

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| ZP\_1563: Flèche Nord | **Planimétrie** | Non concerné |
| **Précision XY** | Non concerné |
| **Altimétrie** | Non concerné |
| **Précision Z** | Non concerné |
| **pcrs** | Non concerné |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| ZP\_1564: Texte ligne | **Planimétrie** | Non concerné |
| **Précision XY** | Non concerné |
| **Altimétrie** | Non concerné |
| **Précision Z** | Non concerné |
| **pcrs** | HabillageTexte |
| **Commentaire:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modèle: | Caractéristiques: | |
| ZP\_1565: Noms des rues | **Planimétrie** | Non concerné |
| **Précision XY** | Non concerné |
| **Altimétrie** | Non concerné |
| **Précision Z** | Non concerné |
| **pcrs** | HabillageTexte |
| **Commentaire:** | | |

Z